**ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ СТРЕЛЫ**

| Характеристики | G, кг,3,3м/ 4.5м | L, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 метка | 1500/1000 | 2150 |
| 2 метка | 2500/1500 | 1500 |
| 3 метка | 3000/2000 | 1000 |
| 4 метка | 4000/3000 | 750 |
| 5 метка | 5000/4000 | 600 |

Масса поднимаемого груза (G) (грузоподъемность) согласно отметкам на консольной стреле
(L) расстояние меток от каретки