**Дизельный погрузчик модели GEKA D50**

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, (тн) | 5.0 |
| Центр тяжести (мм) | 600 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 6300 |
| Размер шин, передние | 8,25-20 |
| Размер шин, задние | 8,25-15 |
| Высота подъема вил (мм) | 3300 |
| Высота при опущенном грузоподъемнике (мм) | 2650 |
| Высота по уровню кабины (мм) | 2430 |
| Общая длина (мм) | 4990 |
| Длина до спинки вил (мм) | 3790 |
| Общая ширина (мм) | 2350 |
| Радиус поворота (мм) | 3300 |
| Клиренс (мм) | 200 |

Данные могут меняться в зависимости от потребностей заказчика