**Технические характеристики**

| Модель погрузчика | GEKA D15 | GEKA D20/D25 | GEKA D30/D35 | GEKA D50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность (Т) | 1.5 | 2.0/2.5 | 3.0/3.5 | 5.0 |
| Центр тяжести (мм) | 500 | 500 | 500 | 500/600 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 2650 | 3320/3600 | 4320/4580 | 6800/8200 |
| Размер шин, передние | 6.50-10-10 | 7.00-12 | 28x9-15 | 300-15/ 8.25-15-14 |
| Размер шин, задние | 5.00-8-10 | 6.00-9 | 6.50-10 | 7.00-12/ 8.25-15-14 |
| Высота подъема вил (мм) | 3000 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Высота при опущенном грузоподъемнике (мм) | 1995 | 2190 | 2380 | 2330/2500 |
| Высота по уровню кабины (мм) | 2085 | 2165 | 2190 | 2330/2420 |
| Общая длина (мм) | 3195 | 3485/3510 | 3810/3835 | 3450/4760 |
| Общая ширина (мм) | 1085 | 1160 | 1230 | 1400/1995 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2125 | 2515/2590 | 2765 | 3130/3540 |
| Радиус поворота (мм) | 2000 | 2400/2425 | 2550/2575 | 300/3250 |
| Клиренс (мм) | 110 | 110 | 125 | 230 |

Данные могут меняться в зависимости от потребностей заказчика