**Погрузчики повышенной проходимости**

| Характеристики | GEKA D20.2/25.2 | GEKA D30.2/35.2 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность (Т) | 2.0 / 2.5 | 3.0 /3.5 |
| Центр тяжести (мм) | 500 | 500 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 3950/4200 | 4700/4950 |
| Размер шин, передние | 12-16,5-14 | 14-17,5–14 |
| Размер шин, задние | 27х10-12 | 27х10-12 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота при опущенномгрузоподъемнике, мм | 2280 | 2320 |
| Высота по уровню кабины, мм | 2270 | 2315 |
| Общая длина, мм | 4010 | 4260 |
| Общая ширина, мм | 1230 | 1620 |
| Радиус поворота, мм | 2950 / 3000 | 2950 / 3000 |
| Клиренс, мм | 290 | 320 |

Данные могут меняться в зависимости от потребностей заказчика